**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАРТАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |
| --- |
|  |
| «\_\_01\_\_\_»\_\_\_\_11\_\_\_2021 г. №\_\_\_118-р\_\_\_г. Карталы |

О передаче на содержание и

обслуживание бесхозяйных

сетей теплоснабжения

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением администрации Карталинского городского поселения от 01.11.2021 № 441 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации в зоне действия системы теплоснабжения районной котельной города Карталы обществу с ограниченной ответственностью «Альфа-Ч», с целью организации надежного и бесперебойного теплоснабжения Карталинского городского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области:

1. Передать по акту приема - передачи на содержание и обслуживание ООО «Альфа-Ч», наделенному статусом единой теплоснабжающей организации в зоне действия системы теплоснабжения - Районная котельная Карталы на территории Карталинского городского поселения, бесхозяйные участки тепловых сетей, а именно:

- сеть теплоснабжения (кадастровый (условный) номер 74:08:0000000:3308) диаметром 426 мм от ТК-1 (запорная арматура – затворы Ду 500мм), рядом с районной котельной до задвижек Ду 250 мм тепловой сети на территории Локомотивного депо (ориентир – здание охраны около автостоянки), протяженностью 869 м;

- сеть теплоснабжения (кадастровый (условный) номер 74:08:4701033:347) диаметром 250 мм от задвижекДу 250 мм тепловой сети на территории Локомотивного депо (ориентир – здание охраны около

2

автостоянки) до границы разграничения (запорной арматуры (Ду 250 мм) на территории ВРК-3 (ориентир – административное здание), протяженностью 576 м;

- паропровод (кадастровый (условный) номер 74:08:4701033:348) диаметром 219 мм от ориентира - здание охраны около автостоянкина территории Локомотивного деподо границы разграничения (запорной арматуры (Ду 200 мм) на территории ВРК-3 (ориентир – административное здание), протяженностью 574 м;

- паропровод (кадастровый (условный) номер 74:08:0000000:3309) диаметром 219 мм от здания районной котельной до задвижки паропровода Ду 150 мм на территории Локомотивного депо(ориентир – здание охраны около автостоянки), протяженностью 762 м.

Общая протяженность сетей теплоснабжения 1445 м, в двухтрубном исполнении, способ прокладки - воздушный.

Общая протяженность паропровода 1336 м, способ прокладки - воздушный.

2. Управлению строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района информацию о выявленных тепловых сетях включить в утвержденную схему теплоснабжения Карталинского городского поселения.

3. Управлению по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района обеспечить проведение работ по оформлению в собственность Карталинского городского поселения перечисленных бесхозяйных тепловых сетей.

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Администрации Карталинского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Карталинского

городского поселения В.Н. Верета