

*Уважаемые домовладельцы !!!*

 Знаете ли Вы, что свыше 70 процентов всех пожаров в нашей области происходит в жилом фонде? При этом 90 процентов наших земляков погибают от огня и дыма у себя дома или в гостях.

За первый квартал 2022 года обстановка с пожарами на территории Карталинского муниципального района по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) характеризуется следующими основными показателями:

- зарегистрировано 25 пожаров, из них на открытой территории (случаи горения мусора) - 3 пожара (АППГ – 24 пожаров, + 4 % из них на открытой территории - 3 пожара),

1. - погибло людей на пожарах - 3 человека ( увеличение на 2 случая к АППГ – 1 человека), травмирован 1 человек (уровень с АППГ – 1 человек).
2. В указанный период текущего года огнем уничтожено и повреждено: строений – 9, жилых домов, квартир – 10, стог грубых кормов - 2.
3. **Основными причинами пожаров в текущем году явились:**
4. - нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования: 15 пожаров ( + 20 % АППГ - 12 пожаров);
5. - неисправность печи отопления или нарушение правил ПБ при эксплуатации печи отопления: 1 пожара (- 66,6 %, АППГ — 3 пожара);
6. - неосторожное обращение с огнем: 6 пожаров (- 14,3 %, АППГ – 7 пожара);
7. - поджог 2 пожара (АППГ-0)
8. - нарушение правил безопасности при эксплуатации газовых приборов (АППГ -0)

**Чтобы избежать пожаров, выполняйте правила пожарной безопасности :**

* В местах примыкания сгораемых частей здания ( перекрытия , перегородки и т.д. ) к печам и дымоходам должна быть устроена несгораемая разделка толщиной 38 см. от внутренней поверхности печи и дымохода до сгораемых конструкций . Для кладки и ремонта печей приглашайте квалифицированных мастеров, имеющих удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума .
* У каждой печи на сгораемом полу перед топочной дверкой прибить предтопочный лист размером не менее 0,5 х0,7метра.
* Постоянно следите за состоянием печей и дымоходов и своевременно устраняйте неисправности .
* Не перегревайте печи и не приставляйте вплотную к ним мебель и другие сгораемые предметы.
* Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, зажженные газовые колонки и кухонные плиты, включенные в электросеть электрические приборы и не поручайте присмотр за ними детям
* Следите за исправностью электропроводки и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов. Не применяйте самодельные предохранители ( жучки ), пользуйтесь только предохранителями заводского изготовления.
* В отопительный сезон не менее одного раза в 2 месяца очищайте дымоходы от сажи.
* Не отогревайте открытым огнем замерзшие трубы водопровода, канализации и отопительных систем.
* Строго соблюдайте инструкцию по эксплуатации газифицированных печей.
* Сжигание мусора допускается не ближе 50 метров от зданий и сооружений;
* При сжигании мусора не оставляйте огонь без присмотра, он легко может распространиться по сухой траве;
* Участки прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;
* Будьте осторожны при курении, не бросайте непотушенную сигарету,не допускайте курения в постели;
* Поговорите с детьми об опасности, которая таится от обращения с огнем;
* Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.
* Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.
* Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".
* У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".

***Будьте осторожны с огнем ! Не бросайте спички и окурки не затушенными ! Прячьте спички от детей и не оставляйте детей без присмотра ! При возникновении пожара немедленно вызывайте по телефону 01 пожарную охрану !!!***

***Заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы***

***по рабочему поселку Локомотивный, Карталинскому, Варненскому и Брединскому районам***

***УНД и ПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Казанцев И.В.***

***Ведущий специалист – эксперт ОНДиПР Богдановская М.А.***